**Opdrachtformulier behorende bij examen K0730**

Auteur: Peter Snoek (psnoek@davinci.nl / 06-53145285) versie Arjan Kamberg 2024

|  |
| --- |
| Proeve van Bekwaamheid 1 D1-K1 Realiseert de aansturing van apparatuur door middel van microcontrollers |
| *Keuzedeel K0730 Keuzedeel Programmeren van Microcontrollers, cohorten 2016, 2017 en later (Gebaseerd op het op https://kwalificaties.s-bb.nl gepubliceerde keuzedeel dossier, versie 29-11-2016, Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: Sectorkamer ICT & creatieve industrie Op: 29-11-2016)* |

|  |  |
| --- | --- |
| De opdrachtomschrijving | |
| **Naam opdracht**  *Geef de opdracht een naam die aansluit bij de inhoud.* | Afstandsmeter met grove weergave van de gemeten afstand door middel van LED’s en output naar console voor gedetailleerde informatie |
| **Context**  *Beschrijf kort de situatie/ omstandigheden/ omgeving waarin de opdracht wordt uitgevoerd en met wie wordt gecommuniceerd, afgestemd en/of samengewerkt.* | De opdracht zal worden uitgevoerd op de tweede verdieping van gebouw Azzurro, in de bovenbouw ruimte A2.10. Tijdens de uitvoering door de student moet minimaal één beoordelaar aanwezig zijn.  De opdracht wordt gelijktijdig en individueel gemaakt door een groep studenten. De student maakt de examenopdracht geheel zelfstandig. Voor materialen en onderdelen kan de student terecht bij een van de beoordelaars.  De student mag gebruik maken van internet en van eerder geschreven eigen code, maar niet van elkaars hulp. Ook mag er geen gebruik gemaakt worden van enige vorm van AI en geen gebruik van communicatiemiddelen zoals mail, whatsapp, discord etc. Telefoons mogen niet aanwezig zijn in tijdens het examen. |
| **Resultaat**  *Beschrijf het resultaat dat door de student met deze opdracht moet worden bereikt.* | Er moet een werkende afstandsmeter worden opgeleverd.  De installatie is in staat om de afstand te meten naar een voorwerp en het aantal centimeters weer te geven door middel van Leds en door middel van een print naar de console (in aantal millimeters, zichtbaar op de laptop).  Als de gebruiker op een knop drukt, begint de meting. Zodra de meting is gestart brandt er een groene led ter controle.  Tijdens 10 seconden meet de sensor de afstand tot het dichtstbijzijnde voorwerp.  Tijdens de meting is de huidige gemeten afstand zichtbaar door een aantal leds: Als er geen voorwerp binnen bereik (30cm) is, brandt een rode led.  Als er wel een voorwerp binnen bereik (30cm) is, geven een 3-tal leds aan hoever het voorwerp weg is; heel dichtbij = alle leds aan, verder weg is minder leds (0-10cm = 3 leds, 10-20cm = 2 leds, > 30cm = 1 led)  Na 10 seconden stopt het meten en gaat de groene led weer uit, en wordt de kleinst gemeten afstand weergegeven door het te |

*Opdrachtformulier bij examen K0730 Programmeren van Microcontrollers - versie 1.1 1 van 3*

|  |  |
| --- | --- |
|  | printen naar de seriele monitor. Dit moet als volgt in de console worden weergeven: “De opgeslagen 0-10cm afstand is: <afstand in mm>”  Een nieuwe meting starten is mogelijk door opnieuw op de knop te drukken. |
| **Tijdsplanning/Urenplanning**  *Motiveer de tijdsplanning (wanneer wat te doen en de benodigde hoeveelheid uren).* | De totaal beschikbare tijd voor deze opdracht is 6 uur. Het examen loopt van 09:00 uur tot 15:00. Pauze deel je zelf in. Studenten mogen groepsgewijs lunchen. De computer mag niet de ruimte verlaten als de student nog met examen bezig is. |
| **Bijlagen**  *Som de bijlagen op die van toepassing zijn* | Leeg testplan (format) (Zie einde van dit document).  Leeg materiaal lijst |
| **Opdracht**  *Beschrijf de inhoud van de opdracht per Kerntaak* | **Opdrachtomschrijving voor Kerntaak D1-K1:**  De student ontwerpt de hard- en software van een afstandsmeter. De microcontroller die hiervoor gebruikt moet worden is een Raspberry pi Pico (Dit ligt vast). Er mag alleen in microPython geprogrammeerd worden.  Voor de afstandsmeting dient van ultrasoon sensor gebruik gemaakt te worden.  De kandidaat stelt een materialenlijst op met benodigde componenten. Met deze lijst worden de onderdelen gegeven aan de student.  De student schrijft teststappen zodat alle functies na het realiseren getest kunnen worden.  De student gebruikt een ontwerp- en simulatietool (www.wokwi.com) om een prototype te maken.  De student bouwt vervolgens een fysieke opstelling met de Raspberry pi Pico en de benodigde componenten.  Nadat de hardware en de software gereed is zal de student op zowel de hard- en ook op de software testen uitvoeren. Eventuele gebreken worden, goed gedocumenteerd, door de student verholpen.   Alle onderstaande spullen dienen in Its learning ingeleverd worden **voordat** de opstelling door de docent gecontroleerd wordt.  Voor het eindgesprek zorgt de student ervoor dat er een demo gegeven kan worden van software en hardware en dat het testplan is ingevuld (inclusief eventuele zaken die niet zijn gerealiseerd). Student evalueert op zijn uitwerking en benoemt hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Tevens evalueert de student op de aanpak. |
| **Op te leveren producten** | In It’s Learning worden de volgende producten ingeleverd:   * Screenshot van de elektronische opstelling in Wokwi. * Screenshot van de code in wokwi. * De code in een apparte .py bestand. * Materiaal lijst * Ingevuld testplan * Foto van de fysieke opstelling |

**Bijlage 1: Testplan**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 29-01-2024 |
| Studentnummer: | 99074486 |
| Naam kandidaat: | Joris Kuin |

**Tests**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *#* | *Teststap* | *Verwacht resultaat* | *Werkelijk resultaat bij test* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

**Verbeterpunt / aanpassingen t.o.v. de opdracht**

|  |
| --- |
| Geef aan hoe je jouw opstelling kunt verbeteren om beter te voldoen aan de opdracht |
| Meer weerstanden gebruiken |

*Opdrachtformulier bij examen K0730 Programmeren van Microcontrollers - versie 1.1 3 van 3*

**Materiaal lijst**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Component | Waarde/ Type | Aantal |
| Breadbord |  | 1 |
| Rode leds |  | 1 |
| Drukknop |  | 1 |
| Ultrasoon |  | 1 |
| Groene leds |  | 3 |
| Pico |  | 1 |
| Weerstand | 1000 ohm | 1 |
| Rode draad | male female | 1 |
| Groene draad | female female | 6 |
| Zwarte draad | female female | 5 |
| Groene draad | Male female | 2 |
| Zwarte draad | Male female | 1 |
| Usb pico kabel |  | 1 |